Прототип маскировки телефонных номеров
Описание. Нужен прототип сервиса, который позволяет двум абонентам созвониться, не видя реальных номеров друг друга: оба звонят на промежуточный номер, система соединяет их между собой.
Функциональные требования.
API для создания "сессии связи": на вход два реальных номера, на выход — прокси-номер (и добавочный код, если номеров мало).
При звонке абонента А на прокси-номер система соединяет его с абонентом Б, и наоборот.
Сессия имеет время жизни (например, 24 часа), после истечения соединение не устанавливается.
Логирование фактов звонков (время, длительность, статус) — без записи разговоров.
Технические условия.
Ядро — Asterisk или FreeSWITCH (опенсорс).
Для демо допустимо использовать SIP-софтфоны (Zoiper, Linphone) вместо реальной телефонной сети — важна логика соединения, а не интеграция с оператором.
Архитектура должна предусматривать подключение реального SIP-транка в будущем (описать в документации, что и где меняется).
Результат.
Репозиторий с кодом и конфигурацией.
Демо: два софтфона соединяются через прокси-номер, реальные "номера" друг другу не видны.
Документ на 1–2 страницы: архитектура, ограничения прототипа, что нужно для продакшена.
Критерии приёмки. Сценарий звонка в обе стороны работает, истёкшая сессия не соединяет, логи пишутся.

