Техническая спецификация закупаемого товара 
«Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1»

	1
	Наименования товара
	Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1, производства Malvern Panalytical

	2
	Единица измерения
	комплект

	3
	Количество (объём)
	1

	4
	Срок поставки
	90 дней с момента заключения договора

	5
	Год выпуска
	2026

	6
	Гарантийный срок (в месяцах)
	12
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	Технические характеристики системы
	Epsilon 1 — полностью интегрированный энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор,
который состоит из спектрометра, встроенного компьютера, сенсорного экрана и программного обеспечения для
анализа. Назначение: количественный и качественный элементный анализ образцов (порошки, сплавы, жидкости, прессованные и сплавленные таблетки) в диапазоне от ppm до 100%.
Исполнение: настольное, компактное 
Диапазон элементов: не хуже, чем в диапазоне от Na (натрий) до Am (америций) 
Рентгеновская трубка: керамическая, с боковым окном. Анод: Ag (серебро). Максимальное напряжение: 50 кВ. Максимальный ток: 1 мА. Мощность: 10 Вт.
Фильтры трубки: наличие набора программно переключаемых фильтров: 6 шт. 
Детектор Тип: кремниевый дрейфовый детектор (SDD). Энергетическое разрешение: не более 145 эВ (при 5.9 кэВ). Входной счёт: не менее 1500 kcps. 
Работа с образцами Типы: порошки, сплавленные таблетки, жидкости, металлы, пленки. Диаметр образцов: диапазон не уже 27–51.5 мм. Максимальная высота: не менее 100 мм. Максимальный вес: не менее 2 кг, для работы спектрометра не требуется вакуум или гелиевая продувка.
ПО и управление: встроенный компьютер, ОЗУ 4 ГБ, накопитель 120 ГБ. 
Наличие сенсорного экрана 10 дюймов. Возможность
удаленной поддержки.
Питание: потребляемая мощность: не более 250 ВА.
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	Комплектация
	Рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1: 1
Держатель образцов:	1
Пластиковые чашки для сыпучих образцов (100 шт.):	1
Предварительно нарезанные полиэфирные (майларовые) пленки толщиной 3,6 мкм, 500 шт.:	1
Программное обеспечение Omnian:	1
Монитор: 1
Принтер: 1
Источник бесперебойного питания (ИБП)	1
Описание программного обеспечения Omnian
Программное обеспечение Omnian предназначено для количественного анализа химического состава практически любых типов материалов без необходимости использования калибровочных образцов.
Основные функции программного обеспечения включают:
точный алгоритм поиска и сопоставления спектральных пиков;
усовершенствованный алгоритм фундаментальных параметров (Fundamental Parameters, FP), корректирующий геометрию флуоресцентного объема (FVG) и влияние неизмеряемых компонентов («темной матрицы»);
адаптивную характеристику образца (Adaptive Sample Characterization, ASC), обеспечивающую коррекцию матричных эффектов, характерных для конкретных типов образцов.
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	Требования к пуско-наладке оборудования
	Пуско-наладка оборудования на месте эксплуатации. Процедура должна проводиться сертифицированным сервисным инженером. 
Поставщик обязуется провести обучение персонала в лаборатории Заказчика.
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	Необходимая документация и требования к потенциальному Поставщику
	Потенциальный поставщик должен являться официальным авторизованным дистрибьютором компании. В целях подтверждения соответствия указанному требованию потенциальный поставщик обязан предоставить в составе ценового предложения документы, подтверждающие статус официального дистрибьютора (письмо-авторизация, сертификат дистрибьютора или иной официальный документ от производителя). Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отклонения заявки как несоответствующей требованиям закупки.
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	Условия оплаты
	Вопрос предоставления авансового платежа и определения его размера рассматривается на заседании закупочной комиссии в соответствии с внутренними нормативными документами. 
В случае принятия решения о выплате авансового платежа Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления обеспечения на сумму, эквивалентную размеру авансового платежа.
Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм:
банковская гарантия, выданная банком второго уровня, зарегистрированным на территории Республики Казахстан и имеющим действующую лицензию на осуществление банковской деятельности;
договор страхования гражданско-правовой ответственности Поставщика, заключенный со страховой организацией, зарегистрированной на территории Республики Казахстан и имеющей действующую лицензию на осуществление страховой деятельности.



