Техническое задание
Технология быстрого 3D-сканирования промышленного оборудования для создания VR-тренажёров
Заказчик: ТОО «СиЭй Консалтинг Групп» (CACG)
1. Цель
Получить решение для быстрого создания точных 3D-моделей промышленного оборудования (горная и карьерная техника, установки, щиты управления) методами лазерного сканирования и/или фотограмметрии для использования в VR-тренажёрах.
2. Проблема
Производители оборудования, как правило, не передают заказчику чертежи и 3D-модели. Для создания VR-тренажёра оборудование приходится сканировать вручную со всех сторон, что требует много времени, остановки техники и дорогой постобработки.
3. Требования к решению
3.1. Сохранение масштаба и геометрической точности (ориентир — погрешность не более 5 мм для органов управления).
3.2. Сканирование крупногабаритной техники на объекте заказчика с минимальным временем простоя.
3.3. Автоматизированная постобработка: очистка облака точек, построение и упрощение сетки, текстурирование.
3.4. Экспорт в форматы FBX/OBJ/glTF для Unity и Unreal Engine; оптимизация полигональности под VR-гарнитуры.
3.5. Возможность выделения подвижных элементов (рычаги, кнопки, двери) для последующей анимации.
4. Ожидаемый результат
Сокращение сроков и стоимости разработки VR-тренажёров, уменьшение простоя оборудования при сканировании, точные цифровые копии техники для обучения персонала и цифровых двойников.
5. Формат взаимодействия
Статус: идея. Вознаграждение — по договорённости. Контакт: Мусин Адилхан, adilkhan.mussin@cacg.kz
